**Bronchofiberoskopia z ultrasonografią wewnątrzoskrzelową EBUS:**

Opis techniczny:

Informacje ogólne:

1. Tor wizyjny:
2. Procesor video z źródłem światła LED,
3. Monitor min. 32’’ w technologii min 4K,
4. Ssak endoskopowy z płynną regulacją ssania, montaż na wózku,
5. Wózek endoskopowy,
6. Zestaw igieł biopsyjnych,
7. obrazowanie wąskopasmowe dla diagnostyki drzewa oskrzelowego.
8. Aparat USG.
9. Videobronchoskop ultrasonograficzny HDTV.